**Pass- und Ausbaustück TYP DSK DN …**

Normteil, nicht feststellbar, mit durchgehenden Gewindestangen, für die Verbindung von 2 Rohrenden, zum Ausgleich von Montagedifferenzen. 3° abwinkelbar.

Flansche nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 3.10, Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1, Profildichtung (optional).

Werkstoff: 1.4571

Oberfläche: tauchbadgebeizt und passiviert

Baulänge (L): … mm

Profildichtung: NBR (abwasser- und chlorbeständig) oder
 EPDM (DVGW W 270)

Typ: DSK oder gleichwertig

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

 Fon : +49 (0)2735/65664-0

 Fax : +49 (0)2735/65664-0

 [www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

 info@boller-gmbh.de

TYP des Bieters :…………………………………

Hersteller des Bieters:……………………………