**Pass- und Ausbaustück TYP DDK-F DN …**

Normteil, nicht feststellbar, mit nicht durchgehenden Gewindestangen, zur Dehnungsaufnahme für Rohrleitungen im Betrieb, sowie zum Ein- und Ausbau von Armaturen, und zum Ausgleich von Montagedifferenzen. 3° abwinkelbar.

.

Flanschanschluss nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 3.4, Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1, Profildichtung (optional), Verstellbarkeit +/- 50 mm

Werkstoff:

Oberfläche:

Baulänge (L): … mm

Verstellbarkeit : ´+/- 50mm

Profildichtung: NBR (abwasser- und chlorbeständig) oder  
 EPDM (DVGW W 270)

Typ: DDK-F oder gleichwertig

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

Fon : +49 (0)2735/65664-0

Fax : +49 (0)2735/65664-0

[www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

[info@boller-gmbh.de](mailto:info@boller-gmbh.de)

TYP des Bieters :…………………………………

Hersteller des Bieters:……………………………