**Pass- und Ausbaustück TYP DF3 DN …**

Normteil, feststellbar, mit durchgehenden Gewindestangen, für Rohrleitungen zur Schaffung von Ein- und Ausbauspielraum sowie zum Ausgleich von Montagedifferenzen

Flanschanschluss nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 3.3, Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1, Profildichtung (optional), Verstellbarkeit +/- 25 mm

Werkstoff:

Oberfläche:

Baulänge (L): … mm

Verstellbarkeit : +/- 25 mm

Profildichtung: NBR (abwasser- und chlorbeständig) oder  
 EPDM (DVGW W 270)

Typ: DF3 oder gleichwertig

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

Fon : +49 (0)2735/65664-0

Fax : +49 (0)2735/65664-0

[www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

[info@boller-gmbh.de](mailto:info@boller-gmbh.de)

TYP des Bieters :…………………………………

Hersteller des Bieters:……………………………