**Pass- und Ausbaustück TYP DF1 DN …**

Normteil für Rohrleitungen einzusetzen bei Einbauverhältnissen mit entsprechendem Festpunkt

Flanschanschluss nach EN 1092-1, gem. unserem Datenblatt 3.1, Profildichtung (optional)

Werkstoff:

Oberfläche:

Profildichtung: NBR (abwasser- und chlorbeständig) oder
 EPDM (DVGW W 270)

Typ: DF1 oder gleichwertig

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

 Fon : +49 (0)2735/65664-0

 Fax : +49 (0)2735/65664-0

 [www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

 info@boller-gmbh.de

TYP des Bieters :…………………………………

Hersteller des Bieters:……………………………